Hierzu wird die Schaltung WEICHZWEI-Standard verwendet.
Als Software wird die folgende Version verwendet:

http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/wz_dauer.htm

zum Beachten:
Pro Ausgang sollten max. 0,8A geschaltet werden.
Aufgrund des Gleichrichters sollte der Gesamtstrom 1,5A nicht überschreiten.

Für höhere Ströme: WeichZwei-ST verwenden.

