Die Schaltung basiert auf dem Weichzwei-Decoder von Sven Brandt mit Standard-Bauteilen und mit
2 bistabilen Relais. Die Relais verbleiben nach einem Spannungsausfall oder beim Abschalten in dem zum Zeitpunkt
des Ereignisses vorhandenen Zustand. Am Ausgang der Schaltung stehen 2 Wechselschalter (Relaiskontakte)
zum Schalten/Abschalten von Fremdspannungen zur Verfügung.
Über externe Leistungsrelais können höhere Ströme geschaltet werden!

Platinengröße: 37mm x 64mm 

Die Schaltung befindet sich zur Zeit im Test und wird in der 52Kw hier eingestellt!

  

