Die Schaltung basiert auf dem Weichzwei-Decoder von Sven Brandt mit Standard-Bauteilen.
Sie ist aber nur für die Ansteuerung von Signalen gedacht und enthält bereits die
Vorwiderstände und die zur Darstellung notwendigen Dioden-Gatter.
Durch setzen/entfernen von Kodierbrücken in Verbindung mit der entsprechenden Software des PIC
können folgende Signalarten dargestellt werden:

1. 2 unabhängige Signale (ROT/GRÜN) ohne Dunkeltastung.
2. Haupt- und Vorsignal mit Dunkeltastung.
3. 3-begriffiges Hauptsignal
4. 3-begriffiges Vorsignal
5. 4-begriffiges Hauptsignal
6. Andreaskreuz

Platinenmaße: 37mm x 64 mm

Beschreibung:
http://www.digital-bahn.de/eigenbau.htm  
unter:  Blocksignale,Einfahrsignale und Andreaskreuz

Platine befindet sich zur Zeit im Funktionstest und wird in der 
52.Kw eingestellt. 
     