Bei der hier entwickelten Schaltung handelt es sich um den Weichensteuerungsteil aus dem Modul <4 Weichen> von Sven Brandt. Hierbei habe ich die Schaltung mit Standard-Bauteilen bestückt und im Bereich Spannungsversorgung leicht modifiziert!
Platinenmaße ca: 60mm x 50 mm

Beschreibung:
http://www.digital-bahn.de/bau_rm/weich88-8.htm 

Das Modul arbeitet in meiner Anlage nun seit 14 Tagen ohne Probleme und wurde in der Testphase mit jeweils 2 Stück Märklin-Metall-Weichen pro Ausgang getestet. 

Viel Spass beim Nachbau