Die Schaltung basiert auf dem Weichzwei-Decoder von Sven Brandt mit Standard-Bauteilen und 4 Schalttransistoren, welche kurzzeitig Masse an den entsprechenden Ausgang legen.
Eine weiter Beschreibung mit Beispielen erfolgt.

Platinengröße: 37mm x 44mm 

Die Schaltung befindet sich zur Zeit im Test und wird in der 52Kw hier eingestellt!

  